|  |  |
| --- | --- |
| **Slice Square II**  **63097-30** | LED Anbauleuchte |
|  |  |
|  |
|  |



LED Leuchte für den Wand- und Deckenanbau

|  |  |
| --- | --- |
| LED: | Epistar |
| Betriebsart: | 230V AC |
| Leistung: | 15W |
| CRI: | 80 |
| Farbtemperatur: | 3000K |
| Lichtstrom: | 1000lm |
| Stromversorgung: | Konverter in Leuchte integriert |
| Dimmbar: | — |
|  |  |
| Erhältliche Farben: | Silberfarbig |
| Optik: | Opal Diffusor |
| Abstrahlwinkel: | — |
| Lichtaustritt | Diffus |
| Frontabdeckung: | PMMA Opal |
| Drehbar: | — |
| Schwenkbar: | — |
|  |  |
| Schutzart: | IP44 |
| Masse: | 210 x 210 x 50mm |
| Montage: | Montagebügel |
|  |  |
|  |  |